**凉山州电视台5G慢视频直播流集成文档**

# 环境要求

5G慢视频播放服务器需要连通互联网。

# 提供固定IP

提供视频播放服务器固定IP，凉山州电视台技术人员将IP加入白名单。

# 获取直播流播放地址

每次播放时需要调用接口获取视频播放流地址，每个流地址有失效时间。接口地址如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **泸沽湖** | http://api.yizu.tv/vApi/getPlayUrl.php?type=m3u8&app=5g&stream=106.2.11 |
| **邛海** | http://api.yizu.tv/vApi/getPlayUrl.php?type=m3u8&app=5g&stream=102.4.11 |
| **白海滩** | http://api.yizu.tv/vApi/getPlayUrl.php?type=m3u8&app=5g&stream=100.1.11 |

# 播放视频

访问接口地址后，服务器会返回直播流地址，流格式为m3u8。可以直接使用播放器进行播放。下图为返回的直播流地址。

